Popište úkony kontroly vozidla před jízdou. 
-  motorový prostor – množství kapalin –   chladící kapalina, -  brzdová kapalina,    - olej (výměna 1 rok, nebo cca 15 000km), -	
		                - kapalina do ostřikovačů   -  (pohledem a čichem, zda-li neuniká palivo)
                              - upevnění akumulátoru,     čistota a upevnění kontaktů     + plus,  - mínus
                             -  pohledem kontrola alternátoru (nabíjí baterii)  -  a kontrola napnutí řemenu   (klínový, nebo drážkový řemen)
-  vnější osvětlení - obrysová světla přední, zadní, ..osvětlení registrační značky, ..směrová světla, ..světlomet při couvání
                              - brzdová světla,( kontrola – druhá osoba, nebo najetí ke zdi)
                              .. hlavní světlomety (potkávací a dálková světla), ..zadní mlhové světlo
-  podvozek - optický stav (poškození) pneumatik včetně ráfků,   správný rozměr pneu podle technického průkazu
                     - tlak v pneumatikách (dle návodu výrobce), informace najdeme na víčku nádrže
                     - hloubka vzorku- min.1,6mm, zimní pneu 4mm – od 1.11 do 31.3  - občas mají pneu indikátory opotřebení  zn.TWI
                     - ze spod vozidla nesmí nic trčet, viset,  ( např. upadlý výfuk)
-  stav karoserie (žádné ostré hrany – například po nehodě), čistota karoserie (žádné odpadávající bahno na vozovku)
- připevnění a čitelnost registrační značky   (vpředu i vzadu)
- platná technická kontrola    (červená nálepka na zadní regitrační značce vyznačuje měsíc a rok do přiští prohlídky)
- prasklé přední okno, kontrola zrcátek (zda nejsou poškozená, či odcizená), funkční stěrače
- povinná výbava - lékárnička, výstražný trojúhelník  ( umístění za vozidlem - 50m ve městě, alespon 100m mimo město),
                               - reflexní vesta   ( umístění v blízkosti řidiče)
                              -náhradní kolo, zvedák, klíč na kolo – 
                              ( nemusí mít vozy s dojezdovým kolem a identifikací defektu, vybaveným   prostředkem pro bezdemontažní
                                opravu (sprej na opravu kola), nebo vozy s asistenční službou 
- na palubní desce nesmi za jizdy (po nastartování) svítit žádné červené kontrolky    –olej (mazání,… kontrolka olejničky), 
    chladící kapalina  ( symbol teploměr, přehřátí motoru),    dobíjení ( symbol baterie),         ruční brzda   ( P )
- řidič musí mít při jizdě.. osvědčení o registraci vozidla, zelenou kartu (pojištění odpovědosti z provozu vozidla), 
                                          řidičský průkaz (možnost elektronicky), ,občanský průkaz

Souhrn důležitých úkonů pří jizdě v provozu:
- jezdíme při pravém okraji vozovky, samostatně se zařazovat do pravého jízdního pruhu
- při objíždění překážek, vyjídění, přejíždění z pruhu do pruhu,,,,, aktivně a viditelně používat zrcátka, používat včas směrovky
- při odbočování z jednosměrné ulice doleva, zařadit se s vozem co nejvice k levému okraji vozovky
- na křižovatce se značkou STOP, zastavit vozidlo na výhledu (pokud je vyznačena na vozovce příčná čára s nápisem STOP, zastavit vozidlo před  tímto vodorovným značením)
- při odbočování vlevo, svíti-li na semaforech vyobrazená šipka vlevo, nemusíme nikomu dávat přednost v jízdě               
 
více na  www.NAUCSERIDIT.cz,  nebo www.AUTOSKOLAKT.cz - procvičování testu – dokumenty k výuce
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